**Схема подключения миниатюрного герметичного**

 **реле блокировки ЯК-20**



**Характеристики используемого реле:**

- Напряжение: 12 Вольт;

- Коммутируемый ток: 20 Ампер;

- Вариант исполнения: герметичное